**Annexe 2 : lot2 : Outils**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Quantité /kg | Unité | Description avec spécifications techniques neutres et détaillées |
| 600600600600600600100600100100100600600 | UnitéUnitéUnitéUnitéUnité UnitéUnitéUnitéUnitéUnitéUnitéUnitéUnité | **Pelle industrielle emmanchée** : Pelle industrielle avec manche en bois industriel, ordinaire et disponible au marché, longueur de la manche entre 1,50 à 2m ; poids de la pelle emmanchée : 700 à 900g. **Houe daba industrielle** : De fabrication industrielle avec manche en bois dur (rouge) industriel ; la longueur de la manche est de 1,25 à 1,50m ; la lame est large de 14cm, sa longueur est de 22cm et son épaisseur est de 2-3 mm.**Râteau industriel emmanché** : Râteau industriel en fer,  ordinaire avec manche en bois ; longueur de la manche 2m environ ;  12 à 18 dents courbées ; très résistantes et souples ; poids : 0,40 à 0,60 kg.**Pioche industrielle emmanchée** : Pioche industrielle ordinaire avec manche en bois ; longueur de la manche entre 0,8 à 1,50 m ; Longueur de la partie tranchante : 50 à 55cm.**Arrosoir industriel en plastique** : De fabrication industrielle, en plastique (de couleur vert-clair) ; Epaisseur : 2-3mm; Contenance 12L.**Machette industrielle** : Machette industrielle ordinaire, manche en  bois. Courbes 16”; Longueur de la poignée : environ 16cm ; Longueur totale de la machette: 55-57cm ; Longueur de la lame: environ 40cm ; Largeur de lame: environ 10cm ; Epaisseur de la lame 2mm ; Poids total de la machette : 0,4 à 0,6Kg.**Pulvérisateur à pression** : Pulvérisateur avec réservoir non pressurisé. Contenance : 16Litres ; Avec chambre pressurisée 0,9L minimum ; Pression de travail maximale : 0,2 - 0,3 Mpa ; Pression maximum : 1,0 Mpa. Longueur totale du tuyau et de la lance : 2m. Vendu avec lance et buse de pulvérisation ainsi qu'un kit de joints de rechange et un porte-lance.**Seau industriel en fer** : Seau en fer sans couvercle ; Contenance : 15 à 20 litres.**Cache-nez** : Pièce 100% coton ; résistant aux bio- pesticides et produits chimiques.**Combinaison, couleur bleu ou vert** : Ensemble de vêtement 100% coton; Taille: 50 XL; 25 L et 25 M.**Gant** : Paire de gants en plastique de qualité résistible et réutilisable, long couvrant les avant-bras de 30 à 35 cm de longueur. **Cordeau** : Fil bobine de couleur blanche (en rouleau) de 100m; Diamètre: 1,5mm.Botte : Paire de bottes en plastique; Qualité supérieure; Hauteur: 40 à 45cm; Pointures: N°45 (100 paires), N°44 (100), N°43 (200), N°42 (200) |